**Achsenbelegung für das Liebherr\_909\_Pack**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Achsenbelegung XML** | **Beschreibung** | **Tastatureinstellungen** | **Maus-Steuerung**  **(VORSCHLAG)** |
| AXIS\_CRANE\_ARM | **Baggerturm**  drehen | Kran nach rechts drehen | LINKS, X(+) |
| Kran nach links drehen | LINKS, X(-) |
| AXIS\_CRANE\_ARM2 | **1. Arm**  heben/senken | Kranarm heben | LINKS, Y(+) |
| Kranarm senken | LINKS, Y(-) |
| AXIS\_CRANE\_ARM3 | **2. Arm**  heben/senken | Kranarm 2 heben | RECHTS, Y(+) |
| Kranarm 2 senken | RECHTS, Y(-) |
| AXIS\_CRANE\_ARM4 | **3. Arm**  vor/zurück schwenken | Kranarm ausfahren | RECHTS, X(-) |
| Kranarm einfahren | RECHTS, X(+) |
| AXIS\_CRANE\_SUPPORT | **Kuppler für Werkzeuge** heben/senken | Kran Stützfuß | MITTE, X(+) \* |
| Kran Stützfuß 2 | MITTE, X(-) \* |
| AXIS\_CRANE\_TOOL | **Zangen und Greifer** drehen | Kranwerkzeug nach rechts drehen | LINKS, RECHTS, X(+) |
| Kranwerkzeug nach links drehen | LINKS, RECHTS, X(-) |
| AXIS\_CRANE\_TOOL2 | **Zangen und Greifer**  öffnen/schließen | Kranwerkzeug öffnen | LINKS, RECHTS, Y(-) |
| Kranwerkzeug schließen | LINKS, RECHTS, Y(+) |
| AXIS\_CRANE\_TOOL3 | **Schiebeschild** heben/senken | Kranwerkzeug Achse 3 heben | MITTE, Y(+) \* |
| Kranwerkzeug Achse 3 senken | MITTE, Y(-) \* |

\* wer CP oder AD nutzt, sollte sich da eine andere Belegung aussuchen, evtl. Tastenkombination oder Controllerfunktion!   
 Beide Mods nutzen schon die mittlere Maustaste!