<author>Marius(schusch_bei_deutz631) 3d model und Ingaming, privatprivat Texturen AO specualr normal</author>


EN
Paste this in the XML file of the implement for power takeoff,

<powerTakeOffs>
	<input inputAttacherJointIndices="1" inputNode="ptoInputNode" aboveAttacher="true" filename="OldPto/walterscheidW.xml" />
</powerTakeOffs>

<powerTakeOffs>
	<input inputAttacherJointIndices="1" inputNode="ptoInputNode" aboveAttacher="true" filename="OldPto/walterscheidW1.xml" />
</powerTakeOffs>


DE:
Das muss in die XML des Gerätes wo die zapfwelle drinnen sein soll,

<powerTakeOffs>
	<input inputAttacherJointIndices="1" inputNode="ptoInputNode" aboveAttacher="true" filename="OldPto/walterscheidW.xml" />
</powerTakeOffs>

<powerTakeOffs>
	<input inputAttacherJointIndices="1" inputNode="ptoInputNode" aboveAttacher="true" filename="OldPto/walterscheidW1.xml" />
</powerTakeOffs>

